**ACTIEKAART procedure brand**

|  |
| --- |
| **Wat te doen bij brand?** |
| WAARSCHUWING EN MELDING http://png-3.findicons.com/files/icons/2219/dot_pictograms/256/phone.png |
| ALARMEREN: **het brandalarmsignaal** betekent onmiddellijke evacuatie.  |
| EVACUEREN  |
| Verwittig hulpdiensten: bel 112 http://www.brandpreventie.com/theme/brandpreventie/uploadedfiles/producten/PN3300.16.png |
| Volg verdere instructies van het crisisteam en de hulpdiensten op.  |

* **Waarschuwing en melding**: zie actiekaart ‘waarschuwing en melding’
* **Alarmeren**: zie actiekaart ‘alarmprocedure’
* **Evacueren**: zie actiekaart ‘evacuatie’
* **Verwittig hulpdiensten (112):**
* Volg verdere **instructies** van het **crisisteam en hulpdiensten** op.

Branden worden in verschillende types onderverdeeld, van klasse A tot F. Het is belangrijk voor diegene die de brand probeert te bedwingen, dat hij weet welke brandblusser waarvoor gebruikt kan worden. Hierbij een overzicht:

Type brand

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type brand |  | Type blusmiddel |
| Vaste stoffen (klasse A) | Lichte brand | CO2 + poeder+ schuimblussers |
|  | Uitgebreide brand | Poeder + schuim + sproeiende waterstraal (stootsgewijs) |
|  | Zware brand | Water |
| Vloeistoffen (klasse B) |  | CO2-poeder/schuim (nooit water) |
| Gassen (klasse C) |  | Omgeving blussen, maar niet de vlambron; wacht tot toevoer kan afgesloten worden (gaslek laten branden; anders creëer je explosiegevaar) |
| Metaalbranden (klasse D) |  | Specifieke poeders gebruiken |
| Elektrische brand (klasse E) |  | CO2-poeder/schuim (nooit water) |
| Vetten, oliën (klasse F) |  | Nooit water gebruiken |

Ook de gevaren die met blussen gepaard gaan zijn verscheiden:

|  |  |
| --- | --- |
| Veroorzaakt |  |
| Rook | Bevat CO = zeer giftig |
| Brandende kledij | Brandwonden |
| Elektrocutie (water) | Brandwonden (inwendig) |
| Hitte | Hete lucht inademen  |